**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同、安装调试完成后付货款的80%，经审计验收后付货款的15%，剩余5%半年后一次性无息支付。

2、报价为一次性报价，应包括验收费、设备费、其他配件、电气开关、人工安装费、原烟灶烟囱拆除费、交通费、税金、运费、室内吊顶恢复等所有费用。

1. **项目说明**

（一）采购数量

1、一楼餐厅：油烟净化一体机11米、排烟罩（不带净化）2.5米、烟道弯头等配件。

2、二楼餐厅：油烟净化一体机8米、烟道弯头等配件。

3、排风缓冲箱一个。

（二）供货要求（须满足）

1、材质:采用优质201不锈钢，双面油墨拉丝，国标1.0mm；烟道管头配件、排风缓冲箱采用优质201不锈钢。

2、结构:集烟罩与净化主体采用可翻转式结构设计。

3、电源:三相五线制(380V)，单节设备总功率﹤3KW。

4、照明:设计LED照明，照明无死角，铝合金灯体，钢化玻璃灯罩， 防水、防油、防潮，不惧高温。

5、LED控制面板，操作简单。

6、风机:风机置于机体外，风口尺寸约为:400\*400，出风口可选择前、后左、右任意方向排风。

7、油烟净化一体机，在额定风量运行条件下净化率﹥98.2%、油烟排放浓度﹤0.2mg/m³;在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度﹤0.5mg/m³、颗粒物浓度﹤0.3mg/m³

8、油烟净化一体机，依据材质盐雾试验GB/T10125-2012测试标准，在盐雾沉降率:(1～2)ml/80cm/h、盐溶液PH值65～72测试条件下，试验时间≥800小时且检测合格。

（三）服务要求（须满足）

合同生效后30日内安装调试完毕，保证正常使用

报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 配置参数 |
| Ａ | 油烟净化一体机 | 　　　　详见项目说明 |
| 总报价 |  |