**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同、安装调试完成后一次性付清全款。

2、报价为一次性报价，包括安装调试费、技术支持及售后服务等相关费用。

3、参数要求

（1）七层吞吐量不低于2Gbps，三层吞吐量不低于4Gbps。

（2）并发连接数不低于100万，HTTP新建连接数不低于6万，IPSec VPN 最大接入数不少于300，IPSec VPN吞吐量不低于250M。

（3）内存不小于4G，硬盘容量不低于64G SSD，接口不少于8千兆电口+2千兆光口SFP。

（4）开通防火墙、DDOS防护、IPS、僵尸主机检测等功能。

（5）支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析；

（6）支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分；

（7）支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略；

（8）支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略；

（9）支持基于服务器、客户端的防护策略；

(10)支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（以上“支持”指的是包含、配置了此功能）

4、服务要求：要求五年原厂质保及相关规则库升级。

5、工期要求：合同签订后 15个工作日内到货，20个工作日内完成安装调试。

报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 参数要求 |
| 1 | 防火墙 | 见供应商须知 |
| 总报价 |  |