**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍彩页

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

2、设备安装期：7个工作日

3、售后服务：质保1年

4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 金额 |
| 1 | 裂隙灯显微镜检查仪 | 1台 | 1、转股式五档变倍  2、 LED光源  3、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D  4、瞳距调节范围：52mm~85mm  5、照明方式：上光源照明  6、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调  7、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调  8、裂隙角度：水平旋转0°~180°  9、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°  10、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、  φ10、φ14(mm)  11、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、  钴蓝片  12、 照明光源：暖色LED  13、调光方式：底座无极调光  14、照度：≥60万Lux |  |
| 裂隙灯显微镜检查仪（带照相系统） | 1台 | 1、转股式五档变倍  2、暖色 LED光源  3、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D  4、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调  5、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调  6、裂隙角度：水平旋转0°~180°  7、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°  8、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、  φ10、φ14(mm)  9、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、  钴蓝片  10、底座无极调光  11、照度：≥60万Lux  12、数码采集器：≥2400万像素佳能单反相机。  13、软件系统具备：病人管理、图像采集、自动识别眼位、图像处理、图像标记、图像对比、打印报告、导出图像。 |  |
| 总价 | |  | | |