**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同，设备到货验收合格后，付合同价款的95%，剩余5%一年后无息付清。

2、设备到货期：15天

3、售后服务：一年

4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、售后服务、税金所需的一切费用。

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及特点 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 电动智能  医疗废物  回收车 | 1、整车尺寸：静态最大尺寸：160cm（长）\*75cm(宽）\*126cm(高）  2、内胆容积：800--900升  3、充电电压：DC24V/2A  4、电池容量：≥50ah (一次充电支持24小时以上连续工作)  5、电子秤称重范围：300KG（显示精度为0.01kg）  6、电子显示屏：4核主频1.6Ghz，1G以上内存，分辨率1024\*600  7、手持无线扫描枪：USB有线/无线，960\*640 COMS图像传感器，二维解码，自动感应  8、打印机：打印方式：热敏打印，分辨率：203dpi，通讯接口：支持RS232,TTL串口，打印宽度：≤72mm  9、回收车负重：300kg  10、动力：500W电机  11、车轮尺寸：驱动轮10寸、万向轮6寸  12、动力电池：30AH锂电池  13、续航里程：30KM以上  14、行走速度：0-100m/min  15、下坡行驶：下坡行驶不增速，断电自动驻车  16、车体及底盘材质：不锈钢  17、车头独立模具单元，集成显示屏、打印机、扫描枪于一体；  18、车身设计投放口和取物口分开；  19、车身设计内外可消毒、可高压冲洗，并具有清洗排放设计，车身有明确的医废标识；  20、车头采用高强度ABS材料，可进行酒精擦拭清洗及消毒；  21、车轮耐磨静音自带刹车设计；  22、底盘嵌装称重模块，具备自动计重功能；  23、业务操作功能，集成7寸及以上的显示器，自带安卓系统4.5以上，包含所有业务信息的确认、录入及数据采集、实时上传； | 辆 | 1 |  |  |
| 2 | 智能识别卡 | 配套 | 个 | 38 |  |  |
| **总报价** | | |  | | | |