**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **报 价 项 目 明 细** |
| **1** | 内容 | 聊城市睛医视光医学科技有限责任公司冠县店装修改造项目 |
| 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| **2** | 对文件的响应程度（是否完全响应） | 🞎是 🞎否 |
| **3** | 工期（是否完全响应） | 🞎是 🞎否 |

**供应商名称（盖章） ：**

**法定代表人或授权代表签字：**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：睛医视光冠县店改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | **一层** |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:墙面2.腻子种类:成品腻子3.刮腻子要求:二遍4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 44.100 |  |  |  |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线1、踢脚线高度：80mm2、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 | m | 15.100 |  |  |  |
| 3 | 011508005001 | 背景墙发光字1、镌字材料品种、颜色：背景墙发光字尺寸：2500\*350，亚克力字体不发光（聊城市眼科医院）5+2水晶亚克力材质（含lOGO灯箱） | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 011507003001 | 灯箱1、面层材料种类：软膜灯箱 | m2 | 6.000 |  |  |  |
| 5 | 011501001001 | 柜台1、台柜规格：接待前台2、材料种类、规格：前台柜体尺寸3.4\*1，台面+侧面大理石面、木饰面艾米尔E0级颗粒板 | m | 3.400 |  |  |  |
| 6 | 011501008001 | 木壁柜1、材料种类、规格：实木颗粒板柜体+平板柜门，地柜+镂空柜,含柜体线性灯2、 ：投影面积计算 | m2 | 15.600 |  |  |  |
| 7 | 011207001005 | 墙面装饰板1、面层材料品种、规格、颜色：背景墙白色格栅造型 | m2 | 5.700 |  |  |  |
| 8 | 011204001001 | 石材墙面1、面层材料品种、规格、颜色：背景墙大理石造型 | m2 | 10.100 |  |  |  |
| 9 | 011207001007 | 墙面装饰板1、龙骨材料种类、规格、中距： 75系列轻钢竖龙骨2、基层材料种类、规格：阻燃夹板基层3、面层材料品种、规格、颜色：面层9.5MM纸面石膏板 | m2 | 8.900 |  |  |  |
| 10 | 010801001001 | 木质门1、门代号及洞口尺寸：定制免漆板 | m2 | 1.430 |  |  |  |
| 11 | 011207001006 | 墙面装饰板1、面层材料品种、规格、颜色：墙面全身镜 | m2 | 1.880 |  |  |  |
| 12 | 011501015001 | 玻璃柜台1、材料种类、规格：实木颗粒板柜体+吸塑柜门，地柜+镂空柜，尺寸：6\*0.6柜体：白色2、 ：柜台立面半圆形格栅，板长度6M高度0.63、 ：柜体上方加装玻璃，8mm钢化白色透明玻璃 | m | 6.000 |  |  |  |
| 13 | 011302001003 | 吊顶天棚1、吊顶形式 ：造型顶2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨3、造型层材料种类、规格：基层板阻燃处理4、面层材料品种、规格、：9.5MM厚石膏板，局部软膜灯箱5、刮腻子二遍，乳胶漆三遍6、 做法详见施工图纸 | m2 | 72.800 |  |  |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱1、名称：照明配电箱 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 15 | 030404034001 | 照明开关1、名称：单联开关 | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 16 | 030404034002 | 照明开关1、名称：双联开关 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 17 | 030404035001 | 插座1、名称：五孔插座 | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 18 | 030412004003 | 装饰灯1、名称：筒灯 | 套 | 16.000 |  |  |  |
| 19 | 030412004004 | 装饰灯1、名称：射灯 | 套 | 6.000 |  |  |  |
| 20 | 030412004005 | 装饰灯1、名称：顶墙线性灯带 | m | 32.500 |  |  |  |
| 21 | 030412005001 | 荧光灯1、名称：10cm软膜灯 | m | 23.540 |  |  |  |
| 22 | 030412005002 | 荧光灯1、名称：3cm软膜灯 | m | 5.400 |  |  |  |
| 23 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除1、龙骨及饰面种类：墙面轻钢龙骨石膏板拆除及垃圾外运 | m2 | 8.820 |  |  |  |
| 24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 台 | 4.000 |  |  |  |
| 25 | 01B001 | 线路敷设 | m2 | 72.800 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | **二层** |  |  |  |  |  |
| 26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:墙面2.腻子种类:成品腻子3.刮腻子要求:二遍4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 220.000 |  |  |  |
| 27 | 011302001004 | 吊顶天棚 | m2 | 51.900 |  |  |  |
| 28 | 010801002001 | 木质门带套1、门代号及洞口尺寸：套装门 | 樘 | 3.000 |  |  |  |
| 29 | 010802001001 | 金属（塑钢）门1、门代号及洞口尺寸：钛镁合金门 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 30 | 011210006001 | 其他隔断1、骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨2、隔板材料品种、规格、颜色：双面石膏板隔断、封门洞3、嵌缝、塞口材料品种：内塞岩棉 | m2 | 19.100 |  |  |  |
| 31 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除1、龙骨及饰面种类：原石膏板顶拆除及垃圾外运 | m2 | 49.300 |  |  |  |
| 32 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除1、龙骨及饰面种类：原石膏板隔断拆除及垃圾外运 | m2 | 79.500 |  |  |  |
| 33 | 031004003002 | 洗脸盆1、材质：柱式洗手盆2、规格、类型：成套3、附件名称、数量：感应水龙头 | 组 | 2.000 |  |  |  |
| 34 | 030412005003 | 荧光灯600\*600吸顶灯 | 套 | 7.000 |  |  |  |
| 35 | 030412005004 | 荧光灯1、名称：600\*600led平板灯 | 套 | 6.000 |  |  |  |
| 36 | 030404034003 | 照明开关1、名称：单联开关 | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 37 | 030404034004 | 照明开关1、名称：双联开关 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 38 | 030404035002 | 插座1、名称：五孔插座 | 个 | 12.000 |  |  |  |
| 39 | 01B002 | 线路敷设 | m2 | 51.900 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |