供应商须知
一、供应商须提供证明材料
1、营业执照（复印件加盖公章）；
2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；
3、报价表；
4、评分细则中相关资料。
按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

二、供应商须满足以下要求
1、付款方式：安装调试完毕验收合格后付至合同价款90%，余款一年后一次性无息付清。
2、质保期：软件质保≥2年，设备质保≥1年。
3、翻拍系统安装调试期：≤10天。
4、报价包括货物的生产、包装、运输、安装、调试、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。
5、符合《中华人民共和国行业标准（DA/T 31—2017）纸质档案数字化技术规范》。
6、配置功能、服务要求及参数
6.1配置功能包含病案数字化制作系统，病案数字化打包系统，病案浏览器，打印工作站，高拍或扫描功能等。
6.2服务要求
6.2.1验收要求：硬件数量和配置符合各采购文件(含合同等)所列；按照项目要求完成软硬件安装及调试，软件功能满足符合投标文件、项目实施前及双方约定的内容；以纸质和电子方式提供系统说明书、使用手册、维护手册、培训记录、数据库表结构及数据字典表、程序源码等。
6.2.2维护及质保服务要求
6.2.2.1成交方应定期对用户使用的系统进行巡查和维护，针对用户的硬件环境和系统要求进行性能调优，每年不应少于两次。
6.2.2.2质保期及购买维保期内由于上级部门的政策性变化和要求或因院内信息系统的改造或新增涉及到本次招采系统，需要进行系统对接的，成交方应予以积极配合和免费对接。提供相关技术的解答、日常维护的故障解决和分析，以及操作和维护人员的培训。
6.2.2.3产品升级：在免费服务期及服务延续期内，软件更新及升级（包括大版本升级）均由成交方免费提供。
6.2.2.4提供技术咨询服务：提供相关技术的解答、日常维护的问题分析和建议等技术咨询；不定期与用户共同交流技术、日常维护中遇到的问题，提升用户的应用技巧。             6.3高拍仪参数
	序号
	功能模块
	参数

	1
	物理分辨率
	≥3500×2600，≥1000万像素

	2
	对焦方式
	定焦

	3
	曝光模式
	自动/手动

	4
	可拍物件类型
	支持证件、文档、各类凭证、立体实物等

	5
	拍摄幅面
	A4幅面

	6
	图像格式
	支持JPG、TIF、PNG、BMP、PDF等

	7
	图片大小
	彩色≥300K；黑白≥60K

	8
	光源
	LED补光灯、自然光

	9
	拍摄速度
	≤1秒

	10
	电脑接口
	USB2.0，USB3.0

	11
	软件功能
	具备智能框选、智能连拍、智能去除灰色底纹功能。

	
	
	具备专业OCR（文字识别）功能，可一键生成word文档。

	
	
	支持证件双面拍摄后合并为一张图像。

	
	
	具备自动识别条形码、二维码功能。

	
	
	可拍摄彩色、黑白、灰度图片。

	
	
	具备订制水印、后期处理功能。

	
	
	可一键拍摄生成PDF文档，支持生成多页PDF文档。

	12
	图像分辨率
	病历图像清晰度不小于200dpi，病案图像与原件保持一致，清晰、整洁




6.4扫描仪参数
	序号
	功能模块
	参数

	1
	进纸通道
	直通道ADF扫描，保证顺畅扫描，且最大有效保护原稿。

	2
	扫描速度
	在200dpi光学分辨率黑白、灰阶、彩色扫描模式下，文档实际扫描速度35页/70面（200dpi不降速）

	3
	扫描技术
	CIS

	4
	扫描模式
	自动扫描：放入纸张后无需操作电脑或扫描仪设备即可自动扫描，实现随放随扫，提升工作效率

	5
	光源
	LED光源

	6
	日扫描负荷
	≥5000张

	7
	自动进纸器
	≥ADF容量100页（80g），能批量处理不同厚度、不同尺寸、不同材质的文档及硬卡（身份证、银行卡或小于1.25毫米厚度的浮雕卡）。

	8
	输出分辨率
	≥600*1200dpi

	9
	扫描介质类型
	普通纸，超博混合纸张及票据，浮雕卡片，证卡，硫酸纸，名片等银行重控票据、医疗票据

	10
	纸张最小尺寸
	50.8mm×50.8mm（约2×2英寸）

	11
	纸张最大尺寸
	 242mm(W) × 3000mm(L)（9.5”× 118”）

	12
	纸张厚度
	27~431 g/m²（7~110 lb） 张硬卡片1.25 mm

	13
	文档保护
	装备有一组超声波传感器，它可以准确的检测多页重张进纸，即使扫描文件的厚度不一也同样可行。检测到重张进纸后，超声波传感器会立即中止扫描工作来减少重叠进纸的出现，有效保护用户的原稿。

	14
	重张检测
	具备超声波重张检测技术

	15
	影像特征
	自动纠偏、自动旋转、书脊校正、双重图像输出、边缘填充、可去除装订孔、关机定时器、色彩增强和褪色、文本增强等

	16
	接口
	USB2.0，USB3.0

	17
	驱动
	支持TWAIN驱动程序

	18
	电源规格
	95-240V交流电

	19
	色彩深度
	48 位输入，24位输出

	20
	扩展功能
	提供一系列的图像扫描后期自动处理功能，如图像剪切、黑边补白-白色自定义、局部旋转功能、文字方向识别、局部区域识别、多图像类型输出、添加水印功能、自动去除装订孔、自动删除空白页、OCR、扫描书籍、定时扫描、去除黑点、手动倾斜校正和手动拼接等等。提供客户设置分辨率、扫描类型、亮度、对比度、自动纠偏，扫描范围等扫描参数。可将常用扫描参数保存为模板，新建多个模版并对其作修改、删除、切换等操作。提供了5 种批次扫描方法：普通批次、计数分类、空白页分类、条码分类和OCR分类。方便用户利用特定的分割方法自动保存图像到批次的不同分类目录中。




三、评分细则
	序
	主要内容及分值
	评分方法

	一
	报价  0-3分
	报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10
注:小数点后保留2位有效数字

	二
	综合实力  
0-3分
	根据供应商提供系统及设备功能、参数等，结合系统的操作方便性、易维护性、安全性等进行评分。

	三
	质保及售后服务措施
0-3分
	根据供应商提供的系统及设备质保期限，售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保项目及质保期外维保、软件升级情况等进行综合评分。

	四
	业绩 0-1分
	[bookmark: _GoBack]供应商自2025年1月1日（以合同签订时间为准）以来，提供一个类似业绩得0.5分，最高得1分。
注：需将合同主要内容页的复印件附至响应文件中，否则不得分。


备注：请按照评分细则相关要求提供资料。


报价表
	报 价 项 目 明 细

	序号
	内容
	聊城市眼科医院病案翻拍系统采购项目

	1
	报价
	大写：              
小写：           万元

	
	
	系统及设备品牌、型号：

	2
	付款方式是否满足
	是         否

	3
	服务要求是否满足
医院需求
	是         否

	4
	质保期
	系统：        年（≥2年）
设备：        年（≥1年）

	5
	附项目配置及设备参数


供应商名称（盖章） ：
法定代表人或授权代表签字：

