供应商须知
一、供应商须提供证明材料
1、营业执照（复印件加盖公章）；
2、若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；若供应商为代理商或经销商，应提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械的经营备案凭证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；
3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；
4、报价表。
按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

二、供应商须满足以下要求
1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，1个月内一次性无息付清。
2、交货期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。
3、质量保证要求：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。接到报修通知后12小时内响应，48小时内排除故障。
4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。
5、设备参数及要求
包一：多功能视力训练仪
（一）软件参数：1、内容：调节灵敏度、同时视、融合视、立体视检查及训练，配套工具：全自动翻转拍。
2、参数：（1）视标大小：1°——8°；
（2）视标移动速度：≥100像素/s；
（3）色彩模式：RGB；
（4）融合视差：4mm——14mm；
（5）融合范围：-6°——+24°；
（6）立体视差：1mm——28mm；
（7）立体深度：40″——1200"；
（8）调节灵敏度检查：单眼调节灵敏度：≥11cpm；双眼调节灵敏度：＞8cpm；
（9）镜片盘度数范围：-2.00D、+2.00D；
（10）同时视检查红蓝色滤光片使双眼分视，以检查双眼有无抑制、复视情况,worth4点：4个图像；
（11）融合视检查视标大小：8°；
（12）融合检查融合范围：-14°～30°；
（13）立体视检查视标视差：1mm～28mm；
（14）立体视检查立体深度：40″～1200″。
（二）硬件要求
1、支持系统：Android4.4/ios12.0及以上版本
2、运行内存≥4GB
3、存储内存≥64G
包二：视力康复仪
1、波长：650±20nm；
2、输出功率：1.7mw（最高）；
3、光功率密度：符合ISO15004-2标准（0.7w/cm²）；
4、光源：LED光源；
5、照射模式：红光启动后进行3分钟的红光治疗，哺光仪能自动倒计时，3分钟时间结束，红色光自动关闭；
6、瞳距调节：可根据不同患者不同瞳距，进行个性化调节；
7、使用方法：2次/天，3分钟/次；
8、支架设计：固定支架或隐藏式折叠支架。



包一：多功能视力训练仪报价表
	报 价 项 目 明 细

	序号
	内容
	聊城市眼院验光配镜有限公司训练仪及康复仪采购项目

	1
	包一：多功能视力训练仪
报价
	大写：              
小写：           万元

	
	
	设备品牌、型号：

	2
	付款方式是否满足
	是         否

	3
	交货期是否满足
	是         否

	4
	质量保证要求是否满足
	是         否

	6
	附配置清单


供应商名称（盖章） ：
法定代表人或授权代表签字：


包二：视力康复仪报价表
	报 价 项 目 明 细

	序号
	内容
	聊城市眼院验光配镜有限公司训练仪及康复仪采购项目

	1
	包二：视力康复仪
报价
	大写：              
小写：           万元

	
	
	设备品牌、型号：

	2
	付款方式是否满足
	[bookmark: _GoBack]是         否

	3
	交货期是否满足
	是         否

	4
	质量保证要求是否满足
	是         否

	6
	附配置清单


供应商名称（盖章） ：
法定代表人或授权代表签字：


