**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、产品简介，包括：产品功能介绍等

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同、试用验收合格后一次性付清全款。

2、报价为一次性报价，应包括人工费、材料费、管理费、利润等所需的一切费用。

3、参数配置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 配置 | 数量 | 报价 |
| 服务器 | 惠普 | CPU：不低于2颗Intel Xeon Silver 4210 2.2GHz 10核处理器内存：不低于64G RAM硬盘1：1.2T SAS\*2RAID1硬盘2：8T\*2Raid1电源：双冗余电源网络：4口千兆电口，2千兆光口导轨：机架导轨保修：三年原厂保修 | 1 |  |
| NAS存储 | 1、群晖2、威联通 | 主频：不低于四核2.0 GHz内存：不低于8GRAID模式：支持0,1,5,6最大支持容量：不少于64T，本次硬盘配置：4T\*4本次RAID配置：RAID1支持来电自启支持定时开、关机支持文件备份、有数据保护策略保修：三年原厂保修 | 1 |  |
| 合计 |  |
| 备注： | 1、服务器配备2颗至强处理器，共32线程，搭配64G内存；服务器内置8T\*2颗硬盘做RAID1，可用图像存储为8T左右，可以满足约40万份病案数据存放需求。备份NAS做好阵列以后可用空间8T。满足同步备份空间需求。2、提供设备安装调试（供货应含保证系统正常运行所需的设备、辅材等）及功能测试，最终交付使用。 |